新北市多媒體整合器簡易設定手順

當學校教室電腦有更換、維修、系統重置時，請依下列方式重新設定，始能連線。

◎電腦MAC有改變時：(須確認電腦及整合器均已接上網路，不可使用無線WiFi)

1.電腦端重新安裝『NPBOX』及『morning360』程式。

2.開啟整合器內安卓電腦(整合器電源開啟->按下中間安卓電腦選項，安卓電腦即會透過投影機顯示)

3.將鍵盤及滑鼠(建議使用無線，可單獨使用滑鼠)插入整合器外左下方的USB插槽。

4.點選投影機布幕上中間圓圈點點之圖示。

5.點選NPBOX程式(中間黃色圖示，和電腦端相同的圖示)。

6.點選右下方的扳手圖示。

7.選擇『老師電腦設置』。

8.開啟老師電腦端NPBOX程式。

9.將老師電腦端NPBOX呈現出的IP及MAC，輸入到安卓電腦指定位置。(滑鼠直接點選時，即會出現螢幕鍵盤供文字輸入。IP數字未達3碼須自行補『.』，MAC輸入時會自動補『：』)。

10.安卓電腦輸入完成時，按下儲存鍵。

11.安卓端訊息出現『200 SUCCESS』，即完成與電腦端連線。

MIRRORING360部分：

1. 請先連線mirroring360官網，登入並刪除原先電腦之授權。

|  |
| --- |
| <https://m360.splashtop.com/login> |

1. 電腦端重新安裝程式。
2. 輸入學校授權碼。
3. 完成授權。(注意，電腦須使用固網方式下授權)

◎電腦MAC無改變時：

1. 電腦端重新安裝『NPBOX』及『morning360』程式。

2.只要確認電腦及整合器均連線在HUB，且電源有開啟時，安卓電腦會自動連線電腦。若學校電腦及整合器安卓電腦，均使用DHCP模式時，安卓電腦會自動將連線後的電腦IP覆寫記錄，無須手動變更。

3.MIRRORING360處理方式，同上述電腦MAC有改變時的方式。